1과목사무자동화 시스템

사무자동화산업기사         ▣ 2017년 09월 23일 필기 기출문제 ▣

1. 중앙처리장치(CPU)의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

① PC	② IR

③ MAR	④ HDD

2. 포트번호 143을 사용하고 메시지의 헤더만을 다운로드할 수 있으며 다중 사용자 메일박스와 서버에 기반을 둔 저장 폴더를 만들어 주는 기능을 제공함으로써 스마트폰, 태블릿, 다른 PC 등의 이메일 클라이언트에서도 확인이 가능한 이메일 프로토콜은?

① POP3	② SMTP

③ IMAP	④ PGP

3. 데이터베이스의 모형에 속하지 않는 것은?

① 관계형 데이터베이스   ② 정규형 데이터베이스

③ 계층형 데이터베이스   ④ 네트워크형 데이터베이스

4. 프린터 인쇄 품질(해상도) 단위로 가장 적합한 것은?

① CPS	② LPM

③ DPI	④ PPM

5. 충격식 프린터에 해당하는 것은?

① 잉크제트 프린터	② 열전사 프린터

③ 감열 방식 프린터	④ 도트 매트릭스 프린터

6. 다음 설명에 가장 부합하는 시스템 명칭은?

① ERP	② SCM

③ CRM	④ SaaS

7. 다음 중 사용자가 원하는 프로그램을 한번 기억시키면 지울 수 없는 기억소자는?

① PROM	② EEPROM

③ EPROM	④ DRAM

8. 새로운 제품이나 서비스를 창조해내기 위해 하나의 소스 이상에서 얻은 콘텐츠를 쓰는 웹 사이트 또는 웹 애플리케이션을 의미하는 것은?

① 위키	② 블로그

③ 소셜 태킹	④ 매시업

9. 인터넷 사용자의 컴퓨터에 잠입하여 내부 문서, 스프레드시트, 그림(사진)파일 등을 암호화시킨 후 해동 프로그램 또는 방법을 알려주겠다며 금품을 요구하는 악성프로그램은?

① 랜섬웨어	② 비트락커

③ 크립토그래피	④ 스테가노그래피

10. 인터넷 기반 음성전화 기술로 가장 옳은 것은?

① PTZ	② VDSL

③ CCTV	④ VoIP

11. 순차접근방식의 보조기억매체는?

① Flash Memory	② LTO

③ Hard Disk	④ SSD

12. 사무자동화를 추진하는 방법 중 전사적 접근방식의 장점으로 가장 옳지 않은 것은?

① 계획의 성공에 따라 매우 큰 효과를 얻을 수 있다.

② 작은 규모 및 신설조직에 적합하다.

③ 시스템 도입의 낭비를 줄일 수 있다.

④ 시행착오를 크게 줄일 수 있다.

13. 사무자동화를 위한 정보 전송에 사용되는 기기로 가장 옳은 것은?

① CD-ROM	② FAX

③ 마이크로필름	④ 광디스크 시스템

14. 사무자동화의 계획적 도입을 5단계 순서로 바르게 나열한 것은?

① ①→②→③→④→⑤	② ②→③→①→⑤→④

③ ①→②→③→⑤→④	④ ②→①→③→⑤→④

15. 단말기 10대 정도인 소규모 사무실 단위의 사무자동화시스템 구축에 가장 적합한 통신망(네트워크)의 규모는?

① VAN	② LAN

③ WAN	④ MAN

16. MIS의 기본 구성 요소와 그 관련 설명이 가장 옳게 짝지어지지 않은 것은?

① 의사결정 Sub system – MIS의 지휘기능에 해당하며, System 설계기능도 포함

② 데이터베이스 Sub system – 체계적으로 축적된 데이터의 집합 기능

③ 프로세스 Sub system – 자료 저장·검색기능

④ 시스템 설계 Sub system – 의사 결정의 이론과 방법에 따라 System 구성

17. 원격지간 상호 통신 매체를 이용하여 동일한 시간에 회의를 할 수 있는 시스템은?

① Intelligent typewriter

② Electronic Private Branch Exchange

③ Teleconference

④ Keyphone

18. 다음 중 DBMS가 아닌 것은?

① Oracle	② MySQL

③ Linux	④ DB2

19. 사무자동화시스템 구축을 위한 통신기술에서 모바일이동통신 관련 무선통신기술이 아닌 것은?

① ADSL	② LTE

③ 3G	④ HSDPA

20. 사무자동화시스템을 평가하는 방법에 속하지 않는 것은?

① 투자 효율 산정법	② 상대적 평가법

③ 정성적 평가법	④ 직무별 비교법

2과목사무경영관리 개론

21. MBO(Management by Objectives)의 개념으로 가장 옳은 것은?

① 목표에 의한 관리	② 자료에 의한 관리

③ 경영에 의한 관리	④ 계획에 의한 관리

22. 사무조직의 집권화에 대한 장점이 아닌 것은?

① 기계 설비의 유휴시간이 감소되어 소요면적이 감소된다.

② 시간의 경제성을 높이고 작업량의 균일화가 가능하다.

③ 의사결정에 있어서 보다 상세한 정보투입을 가능하게 한다.

④ 휴가 또는 질병에 의한 결근에 대해 적절한 조취를 취할 수 있다.

23. 길브레스(Gilbreth)의 “동작의 경제원칙”을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.

② 왼손으로 할 수 있는 작업이라도 오른손을 사용한다.

③ 가능한 한 양손이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.

④ 이 원칙은 생산작업뿐만 아니라 사무작업에서도 응용할 수 있다.

24. 사무량을 측정하는 방법으로 소요시간을 측정하여 여기서 얻은 수치로써 표준시간을 계정하는 방법은?

① Stop watch 법     ② Work sampling 법

③ Standard data 법  ④ Predetermined time standard 법

25. 고객관계관리를 의미하는 용어로 가장 옳은 것은?

① CRM	② SCM

③ ERP	④ POS

26. 다음 설명의 (ㄱ), (ㄴ)에 가장 적합한 것은?

① (ㄱ)색인번호, (ㄴ)등록정보

② (ㄱ)색인번호, (ㄴ)생산정보

③ (ㄱ)분류번호, (ㄴ)등록정보

④ (ㄱ)분류번호, (ㄴ)생산정보

27. 사무조직의 형태 중 라인조직의 장점으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 전문화의 결여    	② 단순하고 이해하기 쉬움

③ 결정과 집행의 신속	④ 책임소재의 명확

28. 다음 ( )에 가장 적합한 내용은?

① Electronic Display Interchange

② Electronic Direction Interchange

③ Electronic Data Interchange

④ Electronic Detective Interchange

29. 현대 과학적 사무관리의 추세가 아닌 것은?

① 사무관리의 표준화	② 사무관리의 통제화

③ 사무관리의 간소화	④ 사무관리의 전문화

30. VDT 증후군은 주로 어느 사무환경에 의하여 발생되는가?

① 소음발생	② 공기조절 불량

③ 배선고장	④ 영상표시장치

31. EDI의 효과에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 불확실성의 감소	② 고비용, 고능률

③ 오류의 감소	④ 거래시간의 단축

32. 다음 중 행정정보 통신망 구축의 효과로 가장 거리가 먼 것은?

① 처리능력 향상    	② 프로토콜의 다양성 확보

③ 경제적 효과    	④ 신뢰성 향상

33. 사무작업의 표준시간에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 가장 빨리 일할 수 있는 작업시간

② 정규 작업시간에 여유시간을 더한 것

③ 최대시간으로 최대의 효과를 내는 시간

④ 종업원의 작업 능력에 따른 평균시간

34. 정보보안의 3요소가 아닌 것은?

① 기밀성	② 구속성

③ 가용성	④ 무결성

35. 자료의 십진분류 방법 중에서 우리나라의 일반자료의 분류에 많이 사용되는 분류법은?

① SDC	② UDC

③ NDC	④ KDC

36. 전자문서의 도달시기에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

① 도달시기에 대한 특별한 규정이 없다.

② 수신자의 컴퓨터 파일에 기록된 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.

③ 전자서명을 작성한 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.

④ 인증기관의 확인을 받은 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.

37. 사무관리규정에 의하여 서식용지의 지질 및 단위당 중량을 결정할 때, 참작할 사항이 아닌 것은?

① 복사방법	② 기재방법

③ 사용목적	④ 사용용도

38. 자료관리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 자료관리는 수집된 많은 양의 자료에서 필요한 정보를 유효하고 적절하게 얻어낼 수 있어야 한다.

② 자료관리는 자료를 필요로 하는 곳에 신속하게 전달하는 것이다.

③ 자료관리는 자료의 대출, 전시, 복사, 번역서비스, 전달 등의 내용을 모두 포함한다.

④ 자료관리는 자료를 수집, 분류, 정리하고 필요 없는 자료가 폐기되지 않도록 영구히 보관하는 일련의 과정이다.

39. 효과적이고 효율적인 사무계획이 되기 위한 요건이 아닌 것은?

① 타당성 및 합리성    ② 권한의 집중화 및 강제성

③ 탄력성 및 신축성    ④ 용이성 및 실현가능성

40. 힉스(B. Hicks)가 정의한 사무작업의 요소와 가장 관계없는 것은?

① 서술 및 면담

② 보고서와 기록의 준비

③ 기록의 준비 및 기록의 보존

④ 서신, 전화보고, 회의명령 등의 의사소통

3과목프로그래밍 일반

41. 프로그램 수행 시 묵시적 순서제어의 의미로 옳은 것은?

① 오류에 의해순서가 바뀌는 것을 묵인하는 것을 의미한다.

② 변수를 사용하지 않고 순서를 제어함을 의미한다.

③ 괄호나 연산자 등의 수식에 따른 순서 제어구조를 허용하지 않음을 의미한다.

④ 문법에 따라 미리 정해진 순서대로 제어가 일어나는 것을 의미한다.

42. Java에서 사용하는 접근제어자의 종류가 아닌 것은?

① private	② default

③ public	④ internal

43. 운영체제에서 두 개 이상의 프로세스가 동시에 접근하여 사용할 수 없는 자원은?

① cluster resource	② critical resource

③ exit resource	④ input resource

44. Postfix expression “345＋＊”의 계산된 결과는?

① 27	② 35

③ 17	④ 32

45. C언어의 포인터 조작 연산에서 변수 pc에 대입되는 것과 같은 결과를 갖는 것은?

① p=&array1[0];	② p=&array1[2];

③ p=array1[10];	④ p=array1[1];

46. 이항(Binary) 연산자가 아닌 것은?

① XOR	② OR

③ AND	④ COMPLEMENT

47. Java 언어에서 기본 데이터형을 객체 데이터형으로 바꾸어주는 클래스는?

① abstract	② super

③ final	④ wrapper

48. 촘스키 문법 구조에서 문법의 종류에 따라 사용되는 인식기의 연결이 틀린 것은?

① Type 0 문법 - 오토마타

② Type 1 문법 – 선형 제한 오토마타

③ Type 2 문법 – 푸시다운 오토마타

④ Type 3 문법 – 유한 오토마타

49. 프로세스 상태 전이도의 A에 맞는 항목은?

① 인터럽트	② 프로세스

③ 블로킹	④ 디스패치

50. 프로그램 실행 시 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 내는 역할을 하는 것은?

① 구문분석기	② 어휘분석기

③ 디버거	④ 선행처리기

51. 소프트웨어 설계에서 사용되는 대표적인 추상화 메커니즘이 아닌 것은?

① 프로토콜 추상화	② 자료 추상화

③ 제어 추상화	④ 기능 추상화

52. UNIX 파일 시스템에서 파일, 디렉토리, 간적블록을 저장하는 영역의 블록은?

① 부트블록	② 블랙블록

③ inode리스트	④ 데이터블록

53. C언어에서 포인터를 사용하여 두 변수 a, b의 값을 교체하는 경우 빈칸에 알맞은 코드는?

① b = &a;	② a = b;

③ *pb = *pa;	④ *pa = *pb;

54. C 언어에서 사용되는 데이터형이 아닌 것은?

① long	② integer

③ double	④ float

55. 프로그램의 오류 수정 작업을 위해 사용되는 소프트웨어를 무엇이라고 하는가?

① 디버거	② 링커

③ 모니터	④ 매크로

56. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 것은?

① ::=	② <>

③ Ⅰ	④ -->

57. 운영체제의 성능 평가 요소로 거리가 먼 것은?

① 반환 시간	② 신뢰도

③ 비용	④ 처리 능력

58. 객체에서 반복적으로 수행하기 위한 명령문의 집합을 정의한 것은?

① 속성	② 메시지

③ 메서드	④ 추상화

59. 정적 바인딩 시간에 해당되는 것은?

① 링크 시간    	② 모듈 기동 시간

③ 프로그램 호출시간    ④ 실행 시간 중 객체 사용 시점

60. 로더(Loader)에 대한 기능이 아닌 것은?

① 할당(Allocation)	② 연결(Linking)

③ 적재(Relocation)	④ 번역(Compile)

4과목정보통신 개론

61. PCM 과정을 순서대로 나열한 것은?

① 부호화 → 양자화 → 표본화

② 양자화 → 표본화 → 부호화

③ 표본화 → 양자화 → 부호화

④ 표본화 → 부호화 → 양자화

62. 패킷교환 방식의 특징이 아닌 것은?

① 통신 장애 발생 시 대체 경로 선택이 가능하다.

② 패킷 형태로 만들어진 데이터를 패킷교환기가 목적지 주소에 따라 통신경로를 선택해주는 방식이다.

③ 프로토콜 변환이 가능하고 디지털 전송방식에 사용된다.

④ 데이터 전송 단위는 메시지이고, 교환기가 호출자의 메시지를 받아 축적한 후 피호출자에게 보내주는 방식이다.

63. TCP/IP 관련 응용 계층의 프로토콜이 아닌 것은?

① FTP	② TELNET

③ SMTP	④ UDP

64. 8위상편이변조(PSK)는 한 번에 몇 개의 신호비트[bit]가 전송되는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 8

65. HDLC(High-level Data Link Control)의 링크구성 방식에 따른 동작 모드로 틀린 것은?

① SRM	② ARM

③ NRM	④ ABM

66. 비패킷형 단말이 패킷교환망을 이용할 수 있도록 패킷의 조립과 분해 기능을 제공해 주는 것은?

① Frame bursting	② Terminal

③ PAD	④ hop

67. ATM 교환기에서 처리되는 셀의 길이는?

① 24바이트	② 38바이트

③ 53바이트	④ 64바이트

68. 광섬유 케이블에서 발생되는 손실이 아닌 것은?

① 마이크로 벤딩 손실	② 코어 손실

③ 산란 손실	④ 동축 손실

69. DPCM(Differential PCM)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 실제 표본 값과 추정 표본 값과의 차이를 양자화 한다.

② 차동 PCM 이라고도 한다.

③ 양자화 시 예측기를 사용한다.

④ 가드밴드의 이용으로 채널의 이용률이 낮아진다.

70. WLAN 기반의 WiFi폰-CDMA이동통신 간에 적용될 수 있는 Vertical Hand Over기술은?

① UMA(Unlicensed Mobile Access)

② MIH(Medium Independent Hand Over)

③ VOD(Video on Demand)

④ IMS(IP Multimedia Subsystem)

71. IPv4에서 B 클래스의 기본 브로드캐스트 주소는?(문제 오류로 가답안 발표시 2번이 가답안으로 발표되었으나 확정답안 발표시 전항 정답처리되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

① 255.0.0.0	② 255.255.0.0

③ 255.255.255.0	④ 255.255.255.255

72. 통신 속도가 50보오(baud)인 전송부호의 최단펄스의 시간길이는 몇 초인가?

① 1	② 0.02

③ 0.5	④ 5

73. 양방향으로 데이터 전송이 가능하나, 동시에 양방향으로는 전송할 수 없는 방식은?

① 단방향방식	② 반이중방식

③ 양방향방식	④ 전이중방식

74. 전송효율을 최대한 높이려고 데이터 블록의 길이를 동적으로 변경시켜 전송하는 ARQ 방식은?

① Selective Repeat ARQ	② Adaptive ARQ

③ Go-back-N ARQ	④ Stop and Wait ARQ

75. 회선교환방식에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 축적 교환 방식이라고도 한다.

② 전송에 실패한 패킷에 대해 재전송 요구가 가능하다.

③ 여러 노드가 동시에 가상회선을 가질 수 있다.

④ 고정적인 대역폭을 갖는다.

76. IP주소로 노드의 물리적 주소를 찾을 때, 사용하는 프로토콜은?

① ICMP	② IGMP

③ ARP	④ RIP

77. 대역폭 W인 채널을 통해 잡음 N이 섞인 신호 S를 전송할 때, 샤논의 정리에 의한 채널용량(bps) 산출식은?

① Wlog2(1＋S/N)	② Wloge(S＋N)

③ log2(W×N×S)	④ loge(1＋W×N/S)

78. 전송할 데이터가 있는 단말장치에 타임 슬롯을 할당함으로써 전송 효율을 높일 수 있는 방식은?

① 위상 다중화	② 광대역 다중화

③ 통계적 시분할 다중화	④ 주파수 분할 다중화

79. 통신프로토콜의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

① 패킷(Packet)	② 구문(Syntax)

③ 의미(Semantics)	④ 순서(Timing)

80. Bellman-Ford 알고리즘을 사용하는 라우팅은?

① 거리 벡터 라우팅	② 링크 상태 라우팅

③ 비트맵 라우팅	④ 벡터 링크 라우팅

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	③	④	①	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	②	②	④	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	①	①	③	①	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	④	②	④	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	①	①	④	④	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	②	①	①	③	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	②	①	③	③	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	②	④	③	①	③	①	①